1.选手按照组委会下发的账号密码及时间安排进行测试。
2.调试过程中遇到如翻车、炸机等问题及时联系组委会相关负责人，告知设备编号及发生的问题，由组委会反馈给现场工作人员。
3.每辆无人车上方均贴有aruco码用于辅助无人机进行降落，选手根据设备编号在“aruco码”文件夹中查看对应aruco码。
4.api相关信息查看服创赛文档加示例代码。
5.设备控制参数范围为1000-2000，1500为中间值。
	以车辆油门控制为例：
	>1500 为前进，值越大前进速度越快
	<1500 为后退，值越小退速度越快
重要提示：测试时需注意控制速度，速度从慢至快慢慢增加，切勿直接设置为最大值以免损坏设备！！